Общество с ограниченной ответственностью «МинКрасТорг»

223045, Минская область, Минский район, д. Юзуфово, ул. Молодежная, д.23а 
тел. (029) 653-99-26, (017)292-62-25 (тел/факс)
ПРАЙС-ЛИСТ
на продукцию собственного производства
(цены указаны в рублях РБ с тарой за 1 кг без НДС)

Цены сформированы на условиях франко-склад изготовителя.

	Наименование
	Описание
	Цена за кг

	Краска для наружных и внутренних работ

	Твинколор-Фасад (для НР) белая
	Предназначена для окраски стен снаружи зданий по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, ДВП, ДСП, обоям, минераловолокнистым потолочным плитам, гипсокартону. Обладает высокой степенью укрывистости, белизны, паропроницаемости, светостойкости.

Расход 300-400 гр/м2 в два слоя.
	19 000

	Твинколор-Фасад (для НР) цветная (светлые тона)
	
	18 600

	Твинколор-Фасад (для НР) белая, повышенной белизны и укрываемости
	
	20 000

	Твинколор-Фасад (для НР)
цветная (насыщенные тона)
	
	35 000


	Твинколор-Интерьер (для ВР),  белая
	Предназначена для высококачественной окраски стен и потолков внутри помещений по кирпичным, бетонным, оштукатуренным поверхностям, ДВП, ДСП, гипсокартону,
стеклообоям, минераловолокнистым потолочным плитам. Обладает высокой степенью укрывистости, белизны, паропроницаемости, светостойкости. Устойчива к многократному истиранию.
Рекомендуется для окраски  помещений особо подверженных воздействию влаги, водяного пара.
Расход 300-400гр/м2 в два слоя.


	17 500

	Твинколор-Интерьер (для ВР), цветная (светлые тона)
	
	17 000

	Твинколор-Интерьер 
(для ВР) цветная (насыщенные тона)
	
	27 000

	Твинколор-Фасад  рельефная, белая
	Предназначена для защитно-декоративной  отделки  фасадов зданий и сооружений по кирпичным, бетонным, оштукатуренным. Скрывает такие дефекты, как небольшие трещины, легкое пузырение бетона, неровности стены. Создает рельефное покрытие в виде «капель» на стене. Рекомендуется для отделки новых и старых фасадов.
Расход 1000-2000гр/м2.


	18 000

	Твинколор-Фасад рельефная, цветная (светлые тона)
	
	17 600

	Твинколор-Фасад рельефная  цветная (насыщенные  тона)
	
	34 000

	       Краска кровельная

	Твинколор – Кровля коричневая
	Предназначена для наружной окраски асбестоцемента (шифера), черепицы, кирпичным, бетонным, оштукатуренным, грунтованным металлическим поверхностям.

Расход  200-400гр/м2в два слоя.


	40 000

	Твинколор – Кровля зеленая

	
	40 000

	Твинколор – Кровля красно-корич
	
	40 000

	
	Грунтовочные материалы


	
	

	Грунтовка «Твинколор» глубокого проникновения
	Укрепляет сыпучие и старые штукатурные покрытия. Уменьшает расход краски, улучшает адгезию.  Расход 180гр/м2.
	10 000

	Грунт-концентрат(1:4)

глубокого проникновения
	Укрепляет сыпучие и старые штукатурные покрытия. Уменьшает расход краски, улучшает адгезию.  Расход 180гр/м2.
	25 000











